Ein Bild, das Tür, Im Haus, gelb, Boden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1.kép: A Hörmann termékpalettája 2023. június 1-től polietilénből és rozsdamentes acélból készült lengőajtókkal bővült. Ezek különösen robusztusak, tartósak és karbantartásmentesek.

Robusztus és tartós megoldások ipari és kézműves felhasználásra  
Hörmann lengőajtók polietilénből (PE) és rozsdamentes acélból

A Hörmann termékpalettája már eddig is számos kapu és ajtómegoldást kínált a funkcionális ajtók és gyorskapuk területén. 2023. június 1-től pedig a kínálat lengőajtókkal bővült, amelyek polietilénből (PE) és rozsdamentes acélból készülnek. Ezek az ajtók ideálisak a vendéglátóipar, az élelmiszer-feldolgozó ipar, hűtőhelyiségek, szupermarketek és raktárcsarnokok számára.

A polietilénből (PE) és rozsdamentes acélból készült lengőajtók különösen robusztus és tartós megoldásként bővítik a Hörmann termékkínálatát. Ott alkalmazzák őket, ahol a gyors és akadálytalan áthaladás elengedhetetlen, például amikor nincs szabad kéz az ajtó kinyitására vagy amikor egy targoncával kell két csarnok között akadálytalanul közlekedni. A lengőajtók könnyedén nyílnak, így egyszerűsítik a gyalogos áthaladást, ugyanakkor extrém igénybevételre, például targoncaforgalomhoz lettek tervezve. Emellett magas higiéniai követelményeknek is megfelelnek, élelmiszerbiztosak, hideg és vízállók.

A lengőajtók rendkívül sokoldalúan alkalmazhatók: a vendéglátóiparban, szupermarketekben, gyártóüzemekben, raktárakban, kézműves műhelyekben, üzlet és kiállításépítésben, valamint számos egyéb területen. Akár 30°C-ig ellenállóak, így ideálisak hűtőházakba, valamint az élelmiszerbiztos anyaguk révén különösen alkalmasak az élelmiszeripar számára is.

A lengőajtók önálló ajtóelemként is használhatók, de kombinálhatók gyorskapukkal vagy tűzgátló tolókapukkal is.

Kétféle ajtókivitel: polietilén vagy rozsdamentes acél

A Hörmann lengőajtói két kivitelben érhetők el. A PE-lengőajtók ajtólapjai 15 mm vastag, préselt PE 500 polietilénből készülnek, így rendkívül ellenállók és hosszú élettartamúak. Az egyedi színválaszték érdekében tíz alapszín és három egyedi szín áll rendelkezésre, de egyedi RAL-színek is kérhetők. A PE-lengőajtók ajtólapjára tíz év garancia vonatkozik.  
  
A rozsdamentes acél ajtólapok 40 mm vastag habmaggal rendelkeznek és különösen az igényes építészeti követelményekkel rendelkező objektumokhoz ajánlottak. Kétféle dizájnban érhetők el: csiszolt és körkörösen mattított kivitelben.

Mindkét ajtótípus különösen ütésálló és rozsdamentes acél pántokkal van felszerelve. A pántrendszer lehetővé teszi az ajtószárnyak 180°-os vagy akár 360°-os nyitási szögben történő használatát. A pántokba épített rugók egy rozsdamentes acél karmokkal rögzített belső szerkezetben helyezkednek el, így védve vannak a külső hatásoktól. Ennek eredményeként nincs szükség utólagos zsírozásra vagy karbantartásra.

Egyszerű szerelés és karbantartásmentesség

A Hörmann lengőajtókat egyedi méretre gyártják, valamint tokokkal és pántokkal együtt teljesen előre összeszerelve szállítják. Ennek köszönhetően gyorsan, egyszerűen és költséghatékonyan szerelhetők fel az építkezésen. A Hörmann tokrendszer stabil fali csatlakozást biztosít, és különböző rögzítési megoldásokkal rendelkezik minden falépítési típushoz. Mivel a lengőajtók teljesen árammentesen működnek, nincs szükség további költségekre az elektromos áram vagy hajtásrendszerek karbantartása miatt.

(4.913 karakter szóközökkel)

**Képek és képleírások:**

**Ein Bild, das Gepäck, Im Haus, Boden, Wand enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

**2.kép:** A Hörmann polietilén lengőajtók rendkívül nagy igénybevételre lettek tervezve. A folyosói anyagmozgató eszközök (pl. targoncák) áthaladásához manuálisan nyithatók. A lengőajtó szárnyai mindkét irányban 360°-ban teljesen kinyithatók, így akadálymentesítve az áthaladást.

**Ein Bild, das Boden, Wand, rot, Im Haus enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

**3.kép:** A Hörmann lengőajtói és gyorskapui tökéletesen kiegészítik egymást, biztosítva az optimális munkafolyamatokat például ipari és logisztikai épületekben. A lengőajtók gyors személyi áthaladást tesznek lehetővé, míg a gyorskapuk nagyobb területeket választanak el egymástól és automatikusan, nagy sebességgel nyílnak és záródnak.

**Ein Bild, das Im Haus, Wand, Arbeitsfläche, Waschbecken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

**4.kép:** A Hörmann rozsdamentes acél lengőajtóinak ajtólapjai 40 mm vastag habmaggal rendelkeznek. Kétféle designban érhetők el.

**Ein Bild, das Im Haus, Waschbecken, Wand, Aluminium enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

**5.kép:** Éttermekben és nagykonyhákban a gyors áruszállítás kulcsfontosságú. A Hörmann lengőajtók lehetővé teszik a személyzet számára a gyors és akadálytalan áthaladást.

**Ein Bild, das Schwarzweiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung mit mittlerer Zuverlässigkeit**

**6.kép:** A Hörmann lengőajtók alapfelszereltségként V2A rozsdamentes acél pánttal vannak ellátva. A rugók a pánt belsejében egy rozsdamentes acél karmon belül helyezkednek el, így védve vannak a külső hatásoktól. Ez különösen ütésállóvá és karbantartásmentessé teszi őket.

Ein Bild, das Person, Wand, Im Haus, Mann enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**7.kép:** A Hörmann lengőajtók magas fokú előre gyártottsággal rendelkeznek, ami gyors és egyszerű telepítést biztosít.

Ein Bild, das Im Haus, Regale, Regal, Boden enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**8.kép:** A robusztus, tartós és karbantartásmentes lengőajtók lehetővé teszik a gyors áthaladást – különösen akkor, ha nincs „szabad kéz” vagy az árut nem lehet letenni. Ez például raktárakban vagy a vendéglátásban különösen hatékony.

Fotók: Hörmann